**表2：安全維護計畫自行確認表(範本)**

|  |  |
| --- | --- |
| 拍攝日期 |  |
| 拍攝地點 |  |
| 拍攝場次 |  |
| 具風險或特殊需求 | 1.□高處作業 2.□使用4層以上施工架 3.□於局限空間使用具有內燃機之機械4.□臨水作業 5.□使用爆炸性物質(以上為建議通報項目)6.□山區 7.□坑道 8.□危樓廢墟 9.□橋梁涵洞 10.□建物頂樓11.□邊坡12.□高速公路 13.□堆填掩埋區 14.□工地 15.□野外場景 16.□雨戲 17.□車輛追撞 18.□特殊特技動作【□威亞(特技繩索)吊掛作業□水下攝影作業□現場特別效果作業火源】 19.□其他:\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 拍攝畫面說明 |  |
| 安全防護措施說明 | (實務作業有疑義時，請洽詢作業所在地轄區勞動檢查機構) |
| 執行時間 |  |
| 1. **具高風險作業項目確認**

(建議通報所轄勞動檢查機構) |
| □高處作業 | **預定作業時間： 年 　 月 　日至 　 年 　月 　 日** |
| **屋頂高度： 層樓或樓高 公尺****預防措施 (可複選)：**□使用施工架或高空工作車 □安全網 □安全帽 □防墜器、安全帶 □設置警示措施 □其他：　　　　　　　　　　　　 |
| □使用4層以上施工架 | **預定組配時間： 　 年 　 月 　日至　 年 　 月 　日****預定拆除時間： 　 年 　 月 　日至　 年 　 月 　日** |
| **施工架組配或拆除高度 層樓或高度 公尺****預防措施 (可複選)：**□扶手先行工法 □安全母索支柱工法 □禁止作業無關人員擅自進入組配作業區域內 □確認周邊狀況與天氣(大雨、強颱)是否適合作業 □上下設備踏板及寬度 30 公分應符合規定 □作業員安全帽、安全鞋及安全帶正確配戴 □腳輪已煞車或放置輪檔等以防滑走□其他：　  |
| □於局限空間使用具有內燃機之機械 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** |
| **預防措施 (可複選)：**【註(三)】□通風設備 □呼吸防護具 □氣體監測儀 □局限空間作業監視人員□有危害勞工之虞時，應於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項，使作業勞工周知□作業有可能引起缺氧等危害時，應經作業主管許可始得進入□利用通風換氣方法使作業場所的空氣中的氧氣濃度保持18%以上 □其他：　 　　　　　　　　　 |
| □臨水作業 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** |
| **預防措施 (可複選)：**□防止落水之設施 □救生衣 □救生圈 □動力救生船 □提供緊急救生及連絡通訊等設備 □設置監視人員或上游監視系統 □設置救生員 □規劃警戒區域 □訂定撤離程序 □設置救援設備 □規劃救援路線 □其他：　  |
| □使用爆炸性物質 | **預定作業時間： 年 　月 　日至 　 年 　月 　 日** |
| **預防措施 (可複選)：**【註(四)】□滅火設備 □確實張貼危害警告訊息 □急救藥品及器材 □設置急救人員及急救設備 □安排合格爆破組人員 □適當防護具 □天候是否影響 □確認管制方案□制定逃生規劃，並演練 □勤前工具箱會議【註(五)】□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **(二)其他作業項目確認** |
| □特技動作 | **項目：**□威亞(特技繩索)吊掛作業□水下攝影作業□現場特別效果作業火源 **預防措施 (可複選)：**□安排特技動作組指導 □評估可能危害，採取必要之安全設備及措施□安排充分的工作時間、天數及周轉時間 □勤前教育說明會議□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □其他 | **預防措施**□其他: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 申請單位名稱： 申請單位負責人：(請蓋單位大章) (請蓋負責人章) |

附註：

1. 本表單將送勞動部職業安全衛生署備查，必要時該署將進行職安檢查工作，並請配合。
2. 為維護影視從業人員職業安全衛生，避免職業災害的發生，建議申請單位可參考勞動部勞動及職業安全研究所研訂之「影視業職業災害預防指引」以及職安推廣影片(文件及影片請點選以下連結)，以利評估拍攝可能之潛在危害。
3. 影視業職業災害預防指引：該文件查詢及下載路徑：勞動部職業安全衛生署官網「首頁」—「法規專區」—「影視業職業災害預防指引」(<https://reurl.cc/qvKyON>)
4. 影視業水下拍攝作業安全衛生教育推廣影片：[www.youtube.com/watch?v=uRj8XzL7ZTQ](http://www.youtube.com/watch?v=uRj8XzL7ZTQ)。
5. 影視業動作武打安全衛生教育推廣影片：[www.youtube.com/watch?v=Z4Wrtz3Bep4](http://www.youtube.com/watch?v=Z4Wrtz3Bep4)。
6. 依職業安全衛生設施規則第 19 條之 1：「本規則所稱局限空間， 指非供勞工在其內部從事經常性作業，勞工進出方法受限制，且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。」，第29條之1第1項:「雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理。」。
7. 為維護影視拍攝使用爆炸物之安全，建議申請單位參考經濟部地質調查及礦業管理中心公告之行政指導文書「事業用爆炸物領用應行遵守及注意事項」，該文件查詢及下載路徑：經濟部地質調查及礦業管理中心官網「首頁」—「政府資訊公開」—「行政指導文書」—「事業用爆炸物領用應行遵守及注意事項」([www.gsmma.gov.tw/nss/p/E003](http://www.gsmma.gov.tw/nss/p/E003))。
8. 工具箱會議：係指工作人員聚集於作業場所附近，由部門主管主持討論某些特定主題，譬如最近發生的事故、作業場所的特殊危害、設備的安全操作、新的工作程序或與該批人員相關的一些作業安全問題。